Drehschwingungen -- Gruppe306

Der Versuch wurde durchgeführt von: Henrik Martens und Jonas Musall

Versuchsaufbau

Wie zu erkennen ist, wurde die Torsionsaufhängung mit Schrauben und Mutter befestigt, indem der Draht eingeklemmt wurde. Dadurch ließ sich die Länge leicht verändern und ein Verdrehen in der Befestigung verhindern. Das Gummiband konnte nicht auf diese Art gehalten werden und musste stattdessen mit einer Klammer und am Bleistift mit einem Draht befestigt werden.

Messwerte

Radien

Aufhängung	Radius r in mm
Gitarrensaite	0,1600 ± 0,0025
Edelstahldraht	0,3200 ± 0,0025
Gummiband	1,0 ± 0,5

Gitarrensaite

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,5340 ± 0,0010	87,25 ± 0,21
0,4770 ± 0,0010	82,80 ± 0,21
0,4300 ± 0,0010	78,55 ± 0,21
0,3860 ± 0,0010	74,80 ± 0,21
Gegenstand	Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
Gewichtstück	0,4300 ± 0,0010	60,91 ± 0,21
Holzstock	0,4300 ± 0,0010	58,87 ± 0,21

Edelstahldraht

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,5790 ± 0,0010	25,09 ± 0,21
0,5420 ± 0,0010	24,12 ± 0,21
0,5070 ± 0,0010	24,51 ± 0,21
0,3920 ± 0,0010	20,37 ± 0,21

Gummiband

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,0900 ± 0,0010	55,21 ± 0,21
0,0750 ± 0,0010	49,99 ± 0,21
0,0560 ± 0,0010	43,05 ± 0,21
0,0370 ± 0,0010	34,44 ± 0,21

Testkörper

Form: Quader
Seitenlänge l = (0,3310 ± 0,0010)m
Seitenlänge a = (0,0200 ± 0,0010)m
Masse m = (0,1450 ± 0,0010)kg

Gewichtstück

Form: Hohlzylinder
Innenradius Ri = (0,01580 ± 0,0005)m
Außenradius Ra = (0,05200 ± 0,0005)m
Länge l = (0,0130 ± 0,0010)m
Masse m = (0,5250 ± 0,0010)kg

Holzstange

Form: Vollzylinder
Radius R = (0,0115 ± 0,0005)m
Länge l = (0,3480 ± 0,0010)m
Masse m = (0,0750 ± 0,0010)kg