Drehschwingung - Gruppe 324

Durchgeführt von:
Patrik Mönkeberg
Niko Trittschanke

Versuchsdurchführung

Der Draht wurde am Schwerpunkt um die Metallstange gewickelt, sodass diese waagerecht hängen konnte. Der Draht wurde dann auf einen Tisch gelegt und mit einem Gegenstand beschwert. Ein Stift zwischen Draht und Tischkante sorgte dafür, dass die Torsion des Drahts nicht durch Reibung an dem Tisch beeinflusst wurde (siehe Bilder). Diesr Aufbau war für alle weiteren Messungen identisch. Für den ersten Versuch wurde dann eben der Draht durch andere Aufhängungen ersetzt und für den zweiten Versuch wurde die Metallstande durch einen Topfdeckel ersetzt.

Bilder

Aufbau zum ersten Versuch mit der Metallstange:
Zweiter Versuch mit einem Topfdeckel:

Messwerte