Drehschwingung - Gruppe 324

Durchgeführt von:
Patrik Mönkeberg
Niko Trittschanke

Versuchsdurchführung

Der Draht wurde am Schwerpunkt um die Metallstange gewickelt, sodass diese waagerecht hängen konnte. Der Draht wurde dann auf einen Tisch gelegt und mit einem Gegenstand beschwert. Ein Stift zwischen Draht und Tischkante sorgte dafür, dass die Torsion des Drahts nicht durch Reibung an dem Tisch beeinflusst wurde (siehe Bilder). Diesr Aufbau war für alle weiteren Messungen identisch. Für den ersten Versuch wurde dann eben der Draht durch andere Aufhängungen ersetzt und für den zweiten Versuch wurde die Metallstande durch einen Topfdeckel ersetzt. Für die Messung wurden je nach Eigenschaften der Torsionsaufhängung mehrer Perioden gemessen und die Zeit dann gemittelt, um erste Fehler zu minimieren. Beispielsweise konnten bei dem ersten Versuch mit dem Draht ganz einfach 5 Perioden gemessen werden, bei dem Schnürsenkel und dem Kopfhörerkabel allerdings höchstens 2, da die Schwingungen danach zu klein wurden um sie noch gewissenhaft in die Messung mit einzubeziehen.

Bilder

Aufbau zum ersten Versuch mit der Metallstange:
Zweiter Versuch mit einem Topfdeckel:

Messwerte

Messungen für den Draht
L in m	T hoch zwei was ist das für ein scheiß	u(T
0,15	12,1	0,7
0,2	14,9	0,8
0,25	18,6	0,9
0,3	21,9	0,9
0,35	26,092	1,022
0,4	30,1	1,1
0,45	33,2	1,15
0,5	35,33	1,19
0,55	38,86	1,25
0,6	41,4	1,29