Gruppe 340

Theoretische Grundlagen

Wird der Draht mit der Drehscheibe um den Winkel aus der Ruhelage ausgelenkt, so wirkt ein rücktreibendes Drehmoment D: Die Lösung der Bewegungsgleichung dieses Systems ist die harmonische Schwingung ist die Kreisfrequenz der Schwingung. Mit folgt für die Periodendauer T: Die Winkelrichtgröße hängt von dem Material des Drahtes und seinen Abmessungen ab: Je härter das Material, je größer der Drahtradius, je kürzer der Draht, desto größer ist das rücktreibende Moment. Die Elastizitätstheorie (s. z. B. Gerthsen, Kap. 3.4) liefert: Da der Radius mit der vierten Potenz einfließt, haben schon kleine Veränderungen von eine große Auswirkung. Zur Veranschaulichung eine Beispielrechnung: Seien und . Seien und . Dann folgt für und .

Aufgabe 1

Um die Lösung 3 zu erhalten, müssen die Anfangsbedingungen und angenommen werden.

Aufgabe 2

hat die Einheit , da es sich um ein Drehmoment handelt.
hat nach oben die Einheit .
Das Trägheitsmoment hat die Einheit .
hat die Einheit .

Aufgabe 3

Setzt man Gleichung 3 in Gleichung 2 ein, erhält man:

Aufgabe 4

Aufgabe 5

Die Arbeit, die man bei einer Drehung um verrichten muss, lässt sich analog zum Fall einer gradlinigen Bewegung durch berechnen. Zudem erhält man die Rotationsenergie aus . Die Änderung der Rotationsenergie entspricht der Änderung der Arbeit. Leitet man also die beiden Formeln ab und setzt diese gleich, bekommt man:
Setzt man nun die ein, erhält man die gesuchte Formel.

Aufgabe 6

Der Steinersche Satz lautet: Um den Satz zu beweisen, benötigt man . Bei den im Nachfolgenden durchgeführten Experimenten muss dieser nicht berücksichtigt werden, weil die Rotationsachsen gleich den Hauptträgheitsachsen sind.

Torsionsmodul des Drahtes

In diesem Abschnitt wird die Messung durchgeführt, mit deren Werten im Bericht das Torsionsmodul des Drahtes berechnet wird. Dazu habe ich die dickere Saite genutzt. Zunächst habe ich mittels einer Schieblehre den Radius als (0,22 0,05)mm bestimmt. Dann habe ich das Gewicht, die Länge und den Radius des Stabes bestimmt zu m = (40,0 0,5)g, R = (3 1)mm und l= (18 0.1)cm, wie im Folgenden zu sehen ist: Danach habe ich den Draht folgendermaßen aufgehängt: und den Stab sicher daran befestigt. Im Ganzen sah es dann so aus: Die folgenden Videos verdeutlichen den Versuchsablauf, einmal von der Seite und ein mal von oben betrachtet: versuch-von-seite-kurz.mp4 versuch-von-oben-kurz.mp4 Wie zu sehen ist, wurden jeweils 5 Periodendauern gemessen. Danach habe ich die Länge des Drahtes verkürzt, indem ich ihn um den Stab gewinkelt habe. Für die neue kürzere Länge wurden erneut 5 Periodendauern gemessen. Dies habe ich für 5 unterschiedliche Längen gemacht, um für den linearen Fit genug Dtanepunkte zu haben. Die Messwerte finden sich in folgender Tabelle:

In der folgenden Tabelle sind die Messwerte aufgeführt:

Länge L in cm	u(L) in cm	in s
66,4	0,3	15,98
60,2	0,3	15,06
50,8	0,3	13,86
38,4	0,3	12,5
27	0,3	10,53

Die Auswertung findet sich im dazugehörigen Bericht.

Trägheitsmoment

In diesem Teil werden die Messungen durchgeführt, mit deren Werte später die Trägheitsmomente verschiedener Geometrien bestimmt werden.
Dazu habe ich den Versuch zunächst für ein zylindrisches Gewicht mit Radius r = (1,4 0,1)cm, Höhe h = (3,7 0,1)cm und m = (201,0 0,5)g und Drahtlänge l = (67,0 0,3)cm durchgeführt. Die Dauer von 5 Perioden betrug 7,98 s. Danach habe ich einen Topfdeckel mit den Werten r = (10,7 0,1)cm, Höhe h = (0,7 0,1)cm und m = (607,0 0,5)g und Drahtlänge l = (58,0 0,3)cm durchgeführt. Die Dauer von 5 Perioden betrug 83,33 s. Zuletzt habe ich einen nahezu quaderförmigen Tetrapak mit den Maßen B = (7,0 0,1)cm, Tiefe = (7,0 0,1)cm, Höhe h = (21 0,1)cm benutzt. Dabei habe ich zuerst den halbvollen Tetrapak mit einer Masse von m = (528,0 0,5)g und Drahtlänge l = (42,0 0,3)cm verwendet. Den Tetrapak habe ich mit Klebeband so stabilisiert, dass er in der Horizontalen bleibt. Die Dauer von 5 Perioden betrug 45,55 s. Im Anschluss habe ich den Tetrapak geleert, so dass die Masse nur noch (42 0,5) g war. Nun haben 5 Perioden nur noch 18,61 s benötigt.

Für die Zeitmessung mittels Stppuhr habe ich meine Reaktionszeit bei einem erwarteten Ereignis bestimmt. Dazu habe ich ein Computerprogramm genutzt. Dort läuft eine Stoppuhr im Format 0.00 s und es soll die Leertaste gedrückt werden, wenn die Uhr 5.00 erreicht. Das Programm berechnet dann die Differenz zwischen Sollwert und gedrückter Zeit. Dies wird 10 mal wiederholt und daraus der Mittelwert als Unsicherheit der Zeitmessung genommen.

Reaktionszeit in s	Mittelwert in s
0.074069	0.157267
-0.191072
-0.088644
-0.324001
0.274277
-0.270641
0.252224
-0.023017
-0.067660
0.007060