Pendel-Gruppe 351

Bestimmung des Torsionsdoduls

Messwerte

Grafik

Auswertung

Bestimmung des Trägheitsmoments

Messwerte

Gitarrensaite

Gl o. R	Gkor
9,4	7,95
9,49	7,66
9,69	7,65
9,65	7,72
9,63	7,71

Faden

flor	fkor
9,85	8,13
9,76	8,02
9,7	8,12
9,71	7,91
9,61	7,96

Gitarrensaite mit Reibung

Glmr	gkmr
9,72	8,02
10,01	8,1
9,2	8,31
9,74	7,97
9,87	8,26

Faden ohne Reibung

Grafik

Auswertung