Pendel-Gruppe 351

Bestimmung des Torsionsmoduls

Messwerte

Grafik

Auswertung

Bestimmung des Trägheitsmoments

Messwerte

Gitarrensaite

Kugel

Gl o. R	Gkor
9,4	7,95
9,49	7,66
9,69	7,65
9,65	7,72
9,63	7,71

Baum

Faden

Kugel

flor	fkor
9,85	8,13
9,76	8,02
9,7	8,12
9,71	7,91
9,61	7,96

Baum

Gitarrensaite mit Reibung

Kugel

Glmr	gkmr
9,72	8,02
10,01	8,1
9,2	8,31
9,74	7,97
9,87	8,26

Faden mit Reibung

flmr	fkmr
9,93	8,22
10,01	8,12
9,88	8,29
10	8,25
10,02	8,4

==== Grafik ====

Gitarrensaite mit Baum

Auswertung

Einfluss der Reibung

Gitarrensaite mit Reibung

Glmr	gkmr
9,72	8,02
10,01	8,1
9,2	8,31
9,74	7,97
9,87	8,26

Faden mit Reibung

flmr	fkmr
9,93	8,22
10,01	8,12
9,88	8,29
10	8,25
10,02	8,4

Grafik

Auswertung