Pendel-Gruppe 351

Bestimmung des Torsionsmoduls

Aufbau

Zur bestimmung des Torsionsmoduls wird eine Kugel (9 (+/-0,5)g) mit dem Faden und der Gitarrensaite an einen Wäschestnder gehangen. Nun werden für verschiedene Längen Messwerte für 5 Durchlufe genommen.

Messwerte

Grafik

Auswertung

Bestimmung des Trägheitsmoments

Messwerte

Gitarrensaite

Kugel

10 (+/- 0,5) g

Gl o. R	Gkor
9,4	7,95
9,49	7,66
9,69	7,65
9,65	7,72
9,63	7,71

Baum

9 (+/- 0,5) g

Faden

Kugel

flor	fkor
9,85	8,13
9,76	8,02
9,7	8,12
9,71	7,91
9,61	7,96

Baum

Grafik

Auswertung

Einfluss der Reibung

Die Weihnachtskugel wird nun mit 39 (+/- 0,5) ml Wasser befüllt und an die Gitarrensaite gehängt.

Gitarrensaite mit Reibung

Glmr	gkmr
9,72	8,02
10,01	8,1
9,2	8,31
9,74	7,97
9,87	8,26

Faden mit Reibung

flmr	fkmr
9,93	8,22
10,01	8,12
9,88	8,29
10	8,25
10,02	8,4

Grafik

Auswertung