Gruppe 356, Drehschwingungen

Versuchsaufbau

Es sollen zwei Experimente durchgeführt werden. Zuerst soll das Torsionsmodul verschiedener Drähte experimentell bestimmt werden. Hierfür wurde der jeweilige Draht genutzt, um eine Metallstange horizontal aufzuhängen. Anhand der Schwingungsdauer des so konstruierten Pendels soll dann das Torsionsmodul mithilfe eines Fits bestimmt werden. Da wir keinen Stahldraht finden konnten, haben wir dieses Experiment mit Zahnseide und einem Polyesterseil durchgeführt.

Als zweites soll das Torsionspendel verwendet werden um die Trägheitsmomente verschiedener Gegenstände zu bestimmen. Es wurden ein Topfdeckel, sowie ein rechteckiger Aschenbecher verwendet.

Messwerte

Torsionsmodul der Drahte

1. Zahnseide

l = 40 cm

Anzahl der Schwingungen n	Zeit t in s	Periodendauer T in s
5	5,47	1,094
5	5,39	1,078
5	5,94	1,188
5	5,73	1,146

2. Polyesterseil

l = 40,6 cm

Anzahl der Schwingungen n	Zeit t in s	Periodendauer T in s
5	6,12	1,227
6	7,21	1,202
5	5,61	1,122
5	6,56	1,312

Trägheitsmomente

Die Versuche wurden von hier an alle mit der Zahnseide durchgeführt.

1. Topfdeckel

l = 44,4 cm

Anzahl der Schwingungen n	Zeit t in s	Periodendauer T in s
5	6,65	1,330
6	7,76	1,293
6	7,75	1,292
6	7,33	1,222

2. Rechteckige Aschenbecher

l = 44,4 cm

Anzahl der Schwingungen n	Zeit t in s	Periodendauer T in s
5	8,11	1,622
5	8,15	1,630
5	8,01	1,602
5	7,90	1,580