Drehschwingungen -- Gruppe306

Der Versuch wurde durchgeführt von: Henrik Martens und Jonas Musall

Versuchsaufbau

Wie zu erkennen ist, wurde die Torsionsaufhängung an eine … angebracht. Die Länge der Aufhängung kann mit … verändert werden.

Messwerte

Radien

Aufhängung	Radius r in mm
Gitarrensaite	0,1600 ± 0,0025
Edelstahldraht	0,3200 ± 0,0025
Gummiband	1,0 ± 0,5

Gitarrensaite

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,5340 ± 0,0010	87,25 ± 0,21
0,4770 ± 0,0010	82,80 ± 0,21
0,4300 ± 0,0010	78,55 ± 0,21
0,3860 ± 0,0010	74,80 ± 0,21
Gegenstand	Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
Gewichtstück	0,4300 ± 0,0010	60,91 ± 0,21
Holzstock	0,4300 ± 0,0010	58,87 ± 0,21

Edelstahldraht

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,5790 ± 0,0010	25,09 ± 0,21
0,5420 ± 0,0010	24,12 ± 0,21
0,5070 ± 0,0010	24,51 ± 0,21
0,3920 ± 0,0010	20,37 ± 0,21

Gummiband

Länge L in m	Dauer von 5 Perioden 5T
0,0900 ± 0,0010	55,21 ± 0,21
0,0750 ± 0,0010	49,99 ± 0,21
0,0560 ± 0,0010	43,05 ± 0,21
0,0370 ± 0,0010	34,44 ± 0,21

Testkörper

Form: Quader
Seitenlänge l = (0,3310 ± 0,0010)m
Seitenlänge a = (0,0200 ± 0,0010)m
Masse m = (0,1450 ± 0,0010)kg
SKIZZE

Gewichtstück

Form: Hohlzylinder
Innenradius Ri = (0,01580 ± 0,0005)m
Außenradius Ra = (0,05200 ± 0,0005)m
Länge l = (0,0130 ± 0,0010)m
Masse m = (0,5250 ± 0,0010)kg
SKIZZE

Holzstange

Form: Vollzylinder
Radius R = (0,0115 ± 0,0005)m
Länge l = (0,3480 ± 0,0010)m
Masse m = (0,0750 ± 0,0010)kg
SKIZZE