Drehschwingungen -- gruppe338

Der Versuch wurde durchgeführt von: Roland Springer und Anna Hahn
Die Wiki-Seite wurde angelegt am: 27 January 2021 14:33

Bilder des Versuchsaufbaus

Zur Verdeutlichung des Vesuchs und der Versuchsdurchführung haben wir hier folgende Bilder:

1: Die Befestigung der Aufhängung an der Decke und am Stab (leider standen uns die vorgegebenen Materialien nicht zur Verfügung)

2: Der hängende Stab, so wurden die Messungen der ersten und längsten Messreihe aufgenommen

3: Die alternativen Aufhängungen (Geschenkband, Paketband um Paketband in zoom)

4: Die Geometrien, deren Trägheitsmomente durch Messung der Schwingungsdauer bestimmt wurden

Messwerte

Erste Messung: Gitarrensaite (h-Saite, Radius von 0,19 mm) für 5 Längen über je 5 Schwingungen

Drahtlänge in cm	Zeitmessung 1 in s:	2:	3:	4:	5:	Mittelwert der Messungen in s	Standardfehler in s
17,6	7,45	7,17	7,26	7,21	7,08	7,23	0.11
35,5	10,02	9,61	10,12	9,72	9,95	9,88	0.15
42,2	10,85	10,91	11,11	11,0	10,82	10,94	0.10
69,4	13,97	13,98	13,53	13,92	14,14	13,91	0.15
87,7	15,49	15,45	15,1	15,71	15,61	15,47	0.15

Messungen zu den anderen Torsionsaufhängungen:

1: Geschenkband

Länge in cm	Zeitmessung 1 in s:	2:	3:	4:	5:	Mittelwert der Messungen in s	Standardfehler in s
122,2	20,12	19,77	19,71	19,99	19,9	19,9	0.12

2: 4-fach überlagerte Paketschnur

Länge in cm	Zeitmessung 1 in s:	2:	3:	Mittelwert der Messungen in s	Standardfehler in s
117,6	73,49	70,37	75,23	73,03	1.47

Messungen zur Bestimmung der Drehmomente:

1: Topfdeckel

Drahtlänge in cm	Zeitmessung 1 in s:	2:	3:	4:	5:	Mittelwert der Messungen in s	Standardfehler in s
80,01	25,84	26,26	25,76	26,0	25,75	25,92	0.15

2: Geschenkpapierrolle

Drahtlänge in cm	Zeitmessung 1 in s:	2:	3:	4:	5:	Mittelwert der Messungen in s	Standardfehler in s
65,6	1,9	2,18	2,12	2,01	2,13	2,07	0.10

Messungen zum Effekt von Wasser in einem Messbecher (300 ml Wasser):

Drahtlänge in cm	Wasser	Zeitmessung 1 in s	2:	3:	4:	5:	Mittelwert der Zeitmessungen in s	Standardfehler in s
92,4	nein	4,24	4,45	4,38	4,54	4,21	4,36	0.11
ja	4,97	4,63	4,93	5,08	5,03	4,93	0.13