Bold Text Durchführung Versuch 1:

In diesem Versuchsteil soll das Torsionsmodul des Drahtes bestimmt werden. Dafür wählen wir ein Objekt, dessen Massenträgheitsmoment leicht zu bestimmen ist. Wir haben uns für einen Topfdeckel entschieden. Leider ergeben sich hieraus auch abweichungen von der perfekten Kreisform, insbesondere weil er eine Dichtevrteilung hat (der Körper besteht aus Glas, der Griff aus Edelstahl), aber auch weil der Griff den Körper beeinflusst.

Zur Messung des Trägheitsmoments hängen wir ihn an eine Tischlampe. Mit einer Stoppuhr wird die Periodendauer gemesen.

Wir nehmen die folgenden Werte auf:

Länge der Saite Messung 1 Messung 2 Messung 3 Gemittelt 48,4cm 28s 29s 30s 25s 17cm 20s 21s 19s 20s 30 cm 23s 21s 23s 23s 12cm 15s 14s 14s 14s 24,2cm 20 20s 20s 20s

Bold Text Andere Materialien

Schlüsselband Als andere Materialien haben wir ein Schlüsselband verwendet und auf 30cm aufgehängt. Interesant hierbei war, dass das Band nicht rund ist sondern Eckig. Dadurch wurden die Zeiten für eine Umdrehung sofort deutlich kürzer und viel viel gedämpfter. Man konnte nur eine einzige Periode beobachten.

Faden WIrr haben einen Leinenfaden von 1mm Dicke genommen und Scwhingn lassen. Auch hier schien das Dr sehr groß zu sein. Es gab ne Starke Dämpfung und nur sehr schnelle Umdrehungen. Es war aber nicht so ausgeürägt wie beim Schlüsselband.

Bold Text Trägheitsmoment Bestimmung mithilfe des Torsionspendels.

In diesem Versuchsteil haben wir mit dem kalibriertem Draht weiter gearbeitet. Mit dem Wissen kann man Dr ausrechnen und damit anhand der Periodendauer das Träghitsmoment ausrechnen. Auch hier haben wir einfache Körper benutzt, um das Träghitsmoment leicht berechnen zu können um anschließend unsere Rechnungen zu verifizieren. Wir haben also di Länge des Pendels gemessen (l=41cm) und dann wieder die Zeit für eine schwingung gestoppt:

Gegenstand Messung 1 T in s Messung 2 T in s Messung 3 T in s Gemittelt Zollstock 20,3 18,7 19,5 19 Kerze 12s 12 13 12s

Bold Text Messung mit Christbaumkugeln Kugelzustand Messung 1 Messung 2 Messung 3 Gemittelt Ungefüllt 1,91 2,22 1,48 1,87 Gefüllt 1,68 1,47 1 ?

In diesem Versuchsteil experimentieren wir mit Christbaumkugln um den EInfluss flüssiger Medien auf das Trägheitsmoment zu betrachten. Wir mesen wieder die Pendellänge (L=52cm) und hängen nun die Christbaumkugl an. Es stand nur eine sehr kleine Christbaumkugel zur Verfügung (Durchmesser 10cm). Auch hier wurde die Schwingungsdauer wieder gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass sie sehr kurz schwingt.

Anschließend wurde die Kugel mit Wasser gefüllt. Hier ließen sich keine Periodendauern mehr ermitteln, das Pendel war extrem stark gedämpft. Das Verhalten war sehr anders, man konnte nicht mehr von einer Schwingung sprechen.