Besenstiel -- Gruppe 321

Numerische Lösung der Bewegungsgleichung

“”

E4BewegungsgleichungWinkelbeschleunigung

D5Winkelgeschwindigkeit

C5Auslenkungswinkel

C4G5G8Startwinkel φ0Besenstiellänge lErdbeschleunigung g

Versuchsaufbau

Um den Versuch Durchzuführen nutzen wir einen freihstehenden vertikalen Balken, an dessen Fußende wir den Besenstiel stellen. Die Plattform auf den der Balken steht befindet sich etwa auf der selben Höhe wie die Oberfläche des Teppichs.
Um den Winkel zu bestimmen, wurde der Abstand von Stabspitze und Balken im rechten Winkel zum Balken gemessen und über den Winkelsatz mit der Stablänge der Winkel φ berechnet.
Die Zeitmessung wurde mit der akustischen Stoppuhr von phyphox durchgeführt und das Gerät etwa einen Meter vom Aufschlagpunkt der Stabspitze und der geräuschquelle des Startsignals(Schnipsen) entfernt platziert.

Messwerte

1

Startwinkel φ0/Messung	1	2	3	4	5	Mittelwert
22,53°	0,654s	0,657s	0,668s	0,655s	0,669s	0,6606s
27,37°	0,643s	0,642s	0,644s	0,637s	0,640s	0,6412s
37,81°	0,509s	0,508s	0,523s	0,494s	0,553s	0,5174s
43,6°	0,425s	0,468s	0,452s	0,428s	0,488s	0,4522s

1

Startwinkel φ0/Messung	1	2	3	4	5	Mittelwert
22,53°	0,769s	0,785s	0,776s	0,771s	0,790s	0,778s

2

Startwinkel φ0/Messung	1	2	3	4	5	Mittelwert
22,53°	0,640s	0,643s	0,651s	0,642s	0,645s	0,6442s
27,36°	0,621s	0,632s	0,626s	0,618s	0,623s	0,6240s
37,84°	0,477s	0,510s	0,476s	0,488s	0,479s	0,4860s
43,62°	0,457s	0,420s	0,434s	0,469s	0,441s	0,4442s